**漩涡振荡器技术参数**

1.转速范围：0-2800rpm

2.计时范围：0ses-99m59ses/∞

3.调速方式：无极调速

4.振荡方式：圆周

5.外型尺寸：197×135×156mm

6.周转直径：3mm

7.运行方式：点动/连续运转

8.电机类型：罩极电机

9.标配：单管涡旋头、海绵托盘、四种海绵模块

10.输入功率：60W

11.重量：3.4kg

12.仪器特征：

13.必须提供CE,IS013485，IS09001质量管理体系认证。

14.产品符合环境保护法律法规要求，零配件必须通过ROHS检测报告，必须通过（EU)2015/863 修订 RoHs 2(EU) 2011/65/EU 限用物质

的限量要求：检测样品中的铅（Pb)、镉（Cd)、汞（Hg）、六价铬（Cr（VI））、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚(PBDEs)、DBP、BBP、DEHP、DIBP等有害物质的检测，提供证书复印件厂家盖章原件。

1. 必需提供制造厂家授权书及售后服务承诺书原件。