医保业务综合服务终端采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

**一、项目要求及技术需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 操作系统 | **Android 8.1** |
| 中央处理器 | **64位CPU，八核，1.8GHz** |
| 存 储 | 4GB RAM+64GB ROM |
| 显 示 屏 | **显示屏主屏为8寸,分辨率800x1280，G+G 电容多点触摸屏。显示屏支持上下左右角度调整，方便患者操作，其中可旋转刷脸平板的水平（0°～359°）与垂直（-15°～23°），整机可调高度360mm到460mm。** |
| 人脸识别 | 3D结构光摄像头、支持人脸活体检测；  支持3D结构光摄像头  Baseline：40mm；  深度范围：0.3-1m；  深度图分辨率：960\*1280@30fps， 480x640@30fps；  彩色图分辨率：  - 5MP (2592x1944): 25 fps，  - quad HD (2560x1440): 25 fps，  - 1080p (1920x1080): 60 fps，  - 960p(1280\*960):60fps，  - 720p (1280x720): 60 fps，  - VGA (640x480): 120 fps；  深度 FOV H53° V61.5°；  彩色 FOV H56.7°V71.5° |
| 指 示 灯 | **平板支持1个红黄蓝三色指示灯，底座支持4个单色指示灯，蓝黄绿红各1个** |
| 按 键 | 含电源键、 音量加/减键 |
| 蜂 鸣 器 | 支持蜂鸣器 |
| IC卡、银行卡受理 | **同时支持内置银行卡IC卡阅读器及外置银行卡IC卡阅读器配置** |
| 非接触卡 | 支持非接触卡阅读 |
| SIM卡座 | 1个，支持4G全网通卡槽 |
| PSAM卡座 | **4个，符合 ISO/IEC 7816 标准** |
| 扫码模块 | 支持扫码读取（一维码、二维码）功能；  采集方式：影像式，CMOS。  分辨率：640×480。  视场角度：对角 72°，水平 60°，垂直 48°。  扫描角度：转角 360°，仰角 ± 55°，偏角 ± 55°。  识别精度：二维≥7.5mil，一维≥5mil。  支持符合国际、国内通用二维码标准:  QR Code, Data Matrix, PDF417 等。  支持符合国际、国内通用一维码标准:  Code 128，UPC，EAN, ISBN, GS1 128, Code 39, Code93,  Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 25, Standard 25,  Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar 等。 |
| 语音播报 | **支持语音播报，且支持定制语音播报** |
| 以太网模块 | **以太网：支持，且支持10M/100M自适应** |
| 4G通讯模块 | 内置4G全网通模块 |
| 电 源 | 支持100-240V电压，50-60Hz交流电条件下正常工作 |
| 键 盘 | 支持外接密码键盘或数字小键盘，用于密码输入和金额输入，**密码键盘额外支持非接读卡和液晶显示屏。** |
| 行业认证 | **具备国家医保局认可的医保业务综合服务终端检测报告；**  **具备CCC证书、电信入网证书、银行卡检测中心终端安全检测报告。** |
| 读二代身份证 | **支持读二代居民身份证信息读取** |
| 服务 | **医保终端、物联网卡\*3年、系统集成、实施服务、凭证激活、安全检测\*3年、维保延期\*3年、医保结算\*3年、就医全流程\*3年、处方流转\*3年** |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；  2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订生效后，按需求量，按时、按要求送货至指定地点并负责卸货安装。不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需供应商自己来接货，送货到指定地点并负责卸货安装。  2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 货物验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人60天内通过转账方式支付货款给成交人。 |