加装监控摄像头采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、项目要求及技术需求** | | | |
| **序号** | **项目** | **项目要求及技术需求** | **预算单价** |
| 1 | 600万像素星光级POE半球网络摄像机 | 1、1/2.4" CMOS星光海螺型网络摄像机；  2、最高分辨率可达3200X1800 @25 fps；  3、支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；1个内置麦克风；采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m；  4、符合IP66防尘防水设计，可靠性高；传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS；  5、最低照度：彩色：0.005 Lux；宽动态：120 dB；  6、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；  焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127°  4mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96°  6mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59°  8mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54°  7、补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达30 m；防补光过曝：支持红外波长范围：850 nm  8、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264\*主码流、子码流、三码流支持超级智能编码；最大分辨率：3200x1800；  9、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频：1个内置麦克风  10、产品尺寸≤Ø127.3x96.8 mm；包装尺寸≤150x150x141 mm；设备重量≤350 g；带包装重量≤560 g  11、启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；  12、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复  13、电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W  14、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W；供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护  PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3；电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；防护：IP66  15、数量1台 | 1213元 |
| 2 | 授权接入 | 1路视频接入平台授权 |
| 3 | 超五类非屏蔽双绞线 | 国标，超五类非屏蔽双绞线65米 |
| 4 | PVC线管 | DN25,含接头。含室内、外线管材。10米 |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；  2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订生效后，按需求量，按时、按要求送货至指定地点并负责卸货安装。不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需供应商自己来接货，送货到指定地点并负责卸货安装。  2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 货物验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人60天内通过转账方式支付货款给成交人。 |