一键式报警装置采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

**一、项目要求及技术需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **参数** |
| 1 | 室外IP视频+语音对讲终端 | 4 | 台 | 1.全金属外壳、防风防雨、坚固耐用、易于识别 2.多键面板，可通过软件指定呼叫目标，双向对讲广播喊话 3.公共广播功能，可定时打铃、分组、全局播放背景音乐 4.内置扬声器，可免提通话和广播 5.720P高清可视摄像头，在可视对讲同时可实现24小时监控使用 6.内置SD卡存储，设备空闲时额播放背景音乐，可通过外部报警出发播放报警声音，对讲时自动中断 7.带有远程输出输入功能，可远程控制门禁、灯光等外设 8.以太网传输可实现跨路由，跨网段传输 9.带音频输出接口，可外接有源音箱和耳机。 10.供电方式：采用DC12V 2A适配器或者POE交换机供电 11.操作方式：按键 12.视频分辨率：1080P 13.网络接口：标准RJ45 14.通信方式：TCP 15.网络速率：10/100Mbps自适应 16.输 出：2个报警输出接口，常闭常开可设置 17.工作温度：-25～55℃ 18.工作湿度：10～90%(无冷凝） 19.音频 音频采样、位率：8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps 20.音频参数MIC: 10mV/1000Ω、40Hz～20KHz 21.安全性：全金属外壳 22.尺寸：194\*117\*39mm 23.重量：0.78KG |
| 2 | 8口千兆交换机 | 1 | 台 | 8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps，机架式。 |
| 3 | 电源线 | 200 | 米 | RVV2\*1.0mm2 |
| 4 | 超五类非屏蔽双绞线 | 200 | 米 | 国标，超五类非屏蔽双绞线 |
| 5 | 镀锌线管 | 40 | 米 | 镀锌管JDG25,含接头。含室内、外线管材。 |
| 6 | 辅材 | 1 | 批 | 满足项目使用 |
| 注：科研楼一层盆底康复中心护士站1个，二层内镜中心登记处1个，三层儿童康复科诊室1、诊室2各一个 | | | | |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；  2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| 完成时间及地点 | 1、完成时间：签订合同30天内安装完毕。  2、安装地点：北海市海城区西南大道239号，北海市妇幼保健院科研楼。。 |
| 付款条件 | 安装完成，验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人60天内通过转账方式支付货款给成交人。 |