|  |  |
| --- | --- |
| **复印机功能及参数** | |
| **参数项** | **参数值** |
| 1 | 四行中文液晶显示屏 |
| 2 | 首页复印时间小于6.5秒 |
| 3 | 预热时间小于20秒 |
| 4 | 复印分辨率600×600dpi |
| 5 | 内存512MB |
| 6 | 标配标准500页\*1纸盘+100页手送 |
| 7 | 纸张尺寸A5-A3 |
| 8 | 纸张重量：标准纸盘60～105g/㎡ |
| 9 | 双面器64～105g/㎡ |
| 10 | 手送60～162g/㎡ |
| 11 | 体积：587mm×581mm×639mm |
| 12 | 重量39kg |
| 13 | 电源220V-240V, 50/60Hz，8A |
| 14 | 最大功耗420W |
| 15 | 打印规格 打印速度27页/分钟 |
| 16 | 打印分辨率600×600dpi(最大） |
| 17 | 打印语言GDI |
| 18 | 扫描速度：18 ipm（黑白）6 ipm（彩色） |
| 19 | 扫描分辨率600dpi（最大） |
| 20 | 自动双面复印速度(A4)：16 cpm |
| 21 | 复印数量 高达999份 |
| 22 | 可扫描到电子邮件，扫描到文件夹(SMB)，扫描到USB/SD |
| 23 | 可选购传真 |
| **碎纸机功能及参数** | |
| **参数项** | **参数值** |
| 1 | 尺寸 480\*350\*545mm |
| 2 | 入口宽度 230mm |
| 3 | 可碎对象 a4 |
| 4 | 具备手动进退纸 |
| 5 | 具备满屑报警 |
| 6 | 具备自动停机装置 |
| 7 | 具备自动开机装置 |
| 8 | 具备自动退纸功能 |
| 9 | 具备过热保护 |
| 10 | 具备过载自动报警 |
| 11 | 碎纸效果 1299段 |
| 12 | 碎纸箱容积 30L |
| 13 | 纸速度 手动30min 自动60min |
| 14 | 纸箱容量 30L 200张A4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **手机功能及参数** | |
| **参数项** | **参数值** |
| 1 | 屏幕尺寸74.37mm\*164.18mm\*7.46mm |
| 2 | 后摄像素：1200万像素+800万像素 |
| 3 | 前摄主像素：5000万像素 |
| 4 | 电池容量：4600Ah(typ) |
| 5 | 充电功率：80W |
| 6 | 生物识别：人脸识别，屏幕指纹 |
| 7 | 充电接口：Type-C |
| 8 | 双卡机类型：双卡双待 |
| 9 | SIM卡数量：2个 |
| 10 | 运行内存：12GB |
| 11 | 机身内存：256GB |
| 12 | 屏幕尺寸：6.78英寸 |
| 13 | 屏幕分辨率：1.5K |