一次性无菌医用氧气雾化面罩参数需求表

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 参数编制要求 |
| 一次性无菌医用氧气雾化面罩 | 1、该产品不含塑化剂，无毒性，无异味，材料安全。  2、每套雾化器都配有弯管，弯管360°可旋转，灵活设计，方便不同患者坐/躺等卧位雾化  3、雾化杯盖可调节雾量大小，适合不同年龄段的患者使用，雾化杯倾斜不会有药液流出，安全方便  4、雾化器杯体漏斗式设计，雾化更充分，药液残留少  5、雾化颗粒<5μm，可直达下呼吸道，有效清除分泌物、发挥药效，更利于呼吸道疾病患者  6、供氧管长 1.8米，方便病人活动，雾化器符合欧盟标准，型号齐全，且价格便宜，能有效控制科室成本，降低费用，减轻病人负担 |
| 申请产品拟用于开展何种项目或技术、何种疾病诊断、检  测或治疗(详细列出) | 用于雾化吸入，治疗咽炎、支气管炎、肺炎等 |
| 适用患者年龄、体重或耗材规格大小等要求 | 适合任何年龄 |