签核一体机采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

**一、项目要求及技术需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 项 目 | 内容 |
| 主板 | CPU | RK3399六核64位处理器，主频1.8GHz |
| 系统 | Android 7.1.2 |
| 内存/储存 | 4GB/16GB |
| 蓝牙 | BluetoothV5.0 |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频 |
| 显示屏 | 尺寸 | 11.6英寸 |
| 亮度 | 200cd/m² |
| 分辨率 | 1920\*1080 |
| 操作端触摸屏 | 触控方式 | 电容式 |
| 结构 | G+G |
| 类型 | COB |
| IC | ILITEK2511 |
| 书写方式 | 手指或电磁笔压感2048级 |
| 拍人脸摄像头 | 感光芯片 | OV56481/4"CMOS |
| 有效像素 | 2592\*1944 |
| 视场角 | 74° |
| 电容指纹仪 | 传感器类型 | 电容式 |
| 图像分辨率 | 508DPI |
| 图像大小 | 256×360pixel |
| 灰度级 | 256gray-level |
| 拒真率 | <1% |
| 品牌型号 | 华视CV-100NF |
| 公安部认证 | 支持 |
| 其他配置 | 扬声器 | 5W×2 |
| 外置接口 | 电源接口×1、USB接口×2、网口×1、电磁笔接口×1 |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；  2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订生效后，按需求量，按时、按要求送货至指定地点并负责卸货安装。不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需供应商自己来接货，送货到指定地点并负责卸货安装。  2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 货物验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人60天内通过转账方式支付货款给成交人。 |