签核一体机采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

**一、项目要求及技术需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 |  项 目 |  内容 |
| 主板 |  CPU |  RK3399六核64位处理器，主频1.8GHz |
|  系统 |  Android 7.1.2 |
|  内存/储存 |  4GB/16GB |
|  蓝牙 |  BluetoothV5.0 |
|  WIFI |  IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频 |
| 显示屏 |  尺寸 |  11.6英寸 |
|  亮度 |  200cd/m² |
|  分辨率 |  1920\*1080 |
| 操作端触摸屏 |  触控方式 |  电容式 |
|  结构 |  G+G |
|  类型 |  COB |
|  IC |  ILITEK2511 |
|  书写方式 |  手指或电磁笔压感2048级 |
| 拍人脸摄像头 |  感光芯片 |  OV56481/4"CMOS |
|  有效像素 |  2592\*1944 |
|  视场角 |  74° |
| 电容指纹仪 |  传感器类型 |  电容式 |
|  图像分辨率 |  508DPI |
|  图像大小 |  256×360pixel |
|  灰度级 |  256gray-level |
|  拒真率 |  <1% |
|  品牌型号 |  华视CV-100NF |
|  公安部认证 |  支持 |
| 其他配置 |  扬声器 |  5W×2 |
|  外置接口 |  电源接口×1、USB接口×2、网口×1、电磁笔接口×1 |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订生效后，按需求量，按时、按要求送货至指定地点并负责卸货安装。不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需供应商自己来接货，送货到指定地点并负责卸货安装。2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 货物验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人60天内通过转账方式支付货款给成交人。 |