立体机采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

|  |
| --- |
| **一、项目要求及技术需求** |
| **序号** | **项目** | **项目要求及技术需求** | **预算单价** |
| 1 | 打印立体机 | 屏幕尺寸：65”显示尺寸：803\*1428mm图像比例：9：16分辨率≥1080×1920亮度：350 cd/m²对比度：4000：1色彩：1.07G colors (8-bit+FRC)音频喇叭： 2×5W 8Ω外壳材质：铝合金外壳保护玻璃：4mm 钢化玻璃/7级抗震安装方式：落地式显示方向：竖屏显示内存：2G+32G操作系统：Android 12.0Cpu:四核 core A55,1.2GHz,up to 1.5Ghz无线wifi连接及设备播放、循环播放、定时开关机 | 5300元 |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订生效后，按需求量，按时、按要求送货至指定地点并负责卸货安装。不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需供应商自己来接货，送货到指定地点并负责卸货安装。2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 货物验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人60天内通过转账方式支付货款给成交人。 |