防盗门采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

**一、项目要求及技术需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安装地点：北海市海城区西南大道239号，北海市妇幼保健院科研楼二、完成时间：签订合同后30天内安装完毕。三、预算控制价为人民币：14600元四、采购范围及质量要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 钢质隔热防（盗）火门 |
| 数量 | 4个 |
| 技术标准 | GB12955-2008防火门窗技术标准 |
| 材质 | 钢质 |
| 防火等级 | 甲级 |
| 质量体系认证 | IOS9001 |
| 规格 | 2400×2700 |
| 板材厚度 | 门扇面板0.8mm |
| 门框板1.2mm |
| 铰链板3.0mm |
| 可靠性 | 在进行500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象 |

注：1.该防盗门安装在科研楼五层人事科档案室1个、五层财务科档案室2个、五层行政办文书储存室1个。2.为了保护档案、文书资料的安全，必须兼备甲级防火性能。 |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订生效后，按需求量，按时、按要求送货至指定地点并负责卸货安装。不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需供应商自己来接货，送货到指定地点并负责卸货安装。2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 防盗门安装完成，货物验收合格并交付后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人60天内通过转账方式支付货款给成交人。 |